**谈 判 文 件**

**项目名称：新普利斯4100U火灾自动报警系统**

**常规配件协议供货（第三次）**

 **2022年4月**

**目录**

第一部分 谈判邀请函 3

第二部分　采购需求书 7

第三部分 报价文件格式 14

# 第一部分 谈判邀请函

**第一部分 谈判邀请函**

1. **项目基本情况**

采购方式：合理最低价

总预算金额（元）：449790元

采购需求：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额（元） | 备注 |
| 1 | 新普利斯4100U火灾自动报警系统常规配件协议供货（第三次） | 一批 | 449790 | 技术参数详见《谈判文件》 |

1. **供应商的资格要求**
2. **具有合法的法人资格，并在法律、财务上与项目经办人不存在关联关系；**
3. **报价设备或服务须在其法定营业范围内；**
4. **提供有效的三证合一的营业执照复印件；**
5. **单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人；不得参加同一合同项下的谈判活动。**
6. **提供偏离情况响应表，必须完全满足带"★"号条款中要求。**
7. ****递交报价文件截止时间、递交方式****
8. 递交报价文件截止时间：2022年5月10日17:00（北京时间）
9. 报价文件递交份数：6份（1正5副）
10. 报价文件递交方式（以下方式均可）：
11. 电子邮件：yxzb8420@126.com
12. 文件邮寄：

收件人：孙小姐

收件电话：0760-88662120-8420

收件地址：中山市小榄镇菊城大道中65号（小榄人民医院内科楼9楼医学装备科）

1. **公告期限**

自本公告发布之日起五个工作日。

1. **报价文件要求**

报名时请各供应商按照以下要求提供完整的报价文件：

1. 偏离表
2. 报价单
3. 法定代表人证明书及其授权委托书
4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同报价人，不得参加同一合同项下的谈判活动，供应商在参与本次谈判活动中未有围标、串标行为。并出具《无围标、串标行为承诺书》（加盖公章）。
5. 厂家资质证件（包括但不限于营业执照等）
6. 各级经销商资质证件（包括但不限于营业执照等）
7. 售后服务承诺函
8. 产品彩页

****注：****

1. **以上文件均需盖公章。**
2. **供应商需与法人代表（或法定代表人授权委托人）一致。**
3. **预审通过后，采购人以手机短信或电子邮件方式等方式通知供应商过进入下一阶段流程。**
4. **其他补充事宜**
5. 如现场提供资料与电子资料存在不一致，以纸质盖章资料为准。
6. 本项目不接受联合体响应。
7. 递交报价文件截止前，需提供完整的报价文件供采购人预审，资料不全或不通过者，报名无效。
8. **监督部门联系方式**

联系人：曾老师

联系电话：0760-88662120-1621

地 址：中山市小榄镇菊城大道中65号门诊部三楼

中山市小榄人民医院

 2022年4月29日

# 第二部分　采购需求书

**采购需求书**

一、**项目概况**

1.项目名称：新普利斯4100U火灾自动报警系统常规配件协议供货（第三次）

2.项目地点：中山市小榄人民医院

3.预算金额：¥449790元

4.供货期限：自合同签订之日起3年。服务期限采取1+1+1的方式。即先签订一年合同，在每一年合同期满后，如采购人对中标人的设备满意且考核合格，经采购人同意，本项目服务期限自动延期一年而不需重新组织招标。如采购人对中标人所提供的设备不满意（在使用过程中发现以次充好或使用假冒伪劣产品3次以上的或超过规定交货期限30天成交供应商仍不能交货的），采购人有权单方终止合同重新组织招标。

5.合同金额用完或合同到期则本项目结束。

6.本项采购数量为3年内预计发生量，结算时以实际发生量为准。

7.响应供应商资质要求：

（1）响应供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织；

（2）响应供应商营业执照经营范围含“消防设备”相关项目；

8.在供货期内，如个别产品遇到停产情况的，成交供应商需提前15天书面告知采购人并经采购人同意后，提供等同于或优于原参数的产品供采购人使用，不得断供。

9.采购方式：合理最低价。

**二、系统要求**

★以下所须配件要与美国SIMPLEX公司生产的JB-TBZL-4100U 型火灾报警控制器（联动型）配接工作。

1、型号要求：智能烟感 4098-9714、智能温感 4098-9733、智能底座 4098-9792、普通烟感 4098-9601、普通温感 4098-9613、普通底座 4098-9788、控制模块 2190-9163（4090-9008）、信号模块 2190-9161、反馈模块 4090-9001、控制模块 4090-9002 、探测模块 4090-9101、控制模块4090-9007、控制模块 4090-9008、输入输出模块 4090-9118、输入输出模块 4090-9119、输入输出模块 4090-9173、回路隔离模块 4090-9116、电源隔离模块 4090-9117、四入二出模块 4090-9120、智能手报 4099-9701、智能手报 4099-9032、4100-5113 4100U电源、主电源卡742-342、4100-5102 4100U辅电源、4100-7158 4100U主机CPU卡、742-516CPU底卡、4100-3101 IDNET回路卡

 2、Simplex4100U通用型火灾自动报警控制器介绍：

4100U消防报警控制器是TY CO-Simplex公司于2000年推出的新型主机,4100U报警控制器结构紧凑，布局合理，功能先进;4100U不仅支持原有的MAPNET II总线设备,而且支持新的IDNET总线设备。可以方便地将原有的4100系统升级成4100U系统。在同一4100U系统中MAPNET总线设备与TDNET总线设备共存。4100U可以进行现场编程,可以通过下载操作将用户程序从手提电脑传到4100U主机中，同时也可以通过上传操作将当前运行的程序从4100U主机传到手提电脑中。

 3、数量：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **商品全名** | **数量** | **最高单价限价（元）** | **合计** |
| 1 | 智能烟感 4098-9714 | 3 | 170 | 510 |
| 2 | 智能温感 4098-9733 | 3 | 170 | 510 |
| 3 | 智能底座 4098-9792 | 3 | 160 | 480 |
| 4 | 智能烟感（带底座）4098-9714/4098-9792 | 900 | 330 | 297000 |
| 5 | 智能温感（带底座）4098-9733/4098-9792 | 40 | 330 | 9900 |
| 6 | 普通烟感 4098-9601 | 3 | 270 | 810 |
| 7 | 普通温感 4098-9613 | 3 | 270 | 810 |
| 8 | 普通底座 4098-9788 | 3 | 60 | 180 |
| 9 | 控制模块 2190-9163（4090-9008） | 3 | 680 | 2040 |
| 10 | 普通烟感（带底座）4098-9601/4098-9788 | 3 | 330 | 990 |
| 11 | 普通温感（带底座）4098-9613/4098-9788 | 3 | 330 | 990 |
| 12 | 信号模块 2190-9161 | 3 | 680 | 2040 |
| 13 | 反馈模块 4090-9001 | 3 | 280 | 840 |
| 14 | 控制模块 4090-9002 | 3 | 600 | 1800 |
| 15 | 探测模块 4090-9101 | 3 | 600 | 1800 |
| 16 | 控制模块4090-9007 | 3 | 600 | 1800 |
| 17 | 控制模块 4090-9008 | 3 | 680 | 2040 |
| 18 | 输入输出模块 4090-9118 | 3 | 600 | 1800 |
| 19 | 输入输出模块 4090-9119 | 3 | 550 | 1650 |
| 20 | 输入输出模块 4090-9173 | 3 | 550 | 1650 |
| 21 | 回路隔离模块 4090-9116 | 3 | 600 | 1800 |
| 22 | 电源隔离模块 4090-9117 | 3 | 550 | 1650 |
| 23 | 四入二出模块 4090-9120 | 3 | 600 | 1800 |
| 24 | 智能手报 4099-9701 | 3 | 450 | 1350 |
| 25 | 智能手报 4099-9032 | 3 | 450 | 1350 |
| 26 | 4100-5113 4100U电源 | 3 | 9500 | 28500 |
| 27 | 主电源卡742-342 | 3 | 6800 | 20400 |
| 28 | 4100-5102 4100U辅电源 | 3 | 4500 | 13500 |
| 29 | 4100-7158 4100U主机CPU卡 | 3 | 7500 | 22500 |
| 30 | 742-516CPU底卡 | 3 | 3500 | 10500 |
| 31 | 4100-3101 IDNET回路卡 | 3 | 4500 | 13500 |
|  | **合计** |  |  | **449790** |

**三、报价要求**

1、响应报价为到采购人的交货单价，报价包含且不限于运输费、包装费、保险费以及安装、调试、软件费、检验费及培训所需费用等伴随服务的费用，采购人不再另付任何费用。

2、响应报价为含税价。

3、成交供应商须开具与报价文件中报价单位名称、响应报价一致的发票。

4、缺项、漏项的报价为无效报价。

**四、包装、保险及发运、保管要求**

1、成交供应商所供货物包装质量必须符合国家相关标准，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐的措施，货物要求有包装材料保护运至现场。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。

2、成交供应商负责将货物材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

3、各种货物必须提供装箱清单，按照装箱清单验收货物。

4、货物在现场的保管由成交供应商负责，直至项目验收完毕。

5、货物在验收合格前的保险由成交供应商负责，成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

6、货物至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由成交供应商负责。

**五、供货方式及交货时间**

 1、交货地点:中山市小榄人民医院。

 2、供货方式：合同签订后，供货期内采购人可多次要求成交供应商供货，每次供货数量由采购人按照需求进行下单，每批次订货无预付款。

★3、交货时间：成交供应商自收到采购人的下单之日起7个工作日内送货到采购人指定地点。

**六、质保期及售后服务**

 1、质保期为自设备安装完毕并经双方验收合格之日起1年，保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障，成交供应商应负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

 2、保修期间内同一硬件一个月内连续3次出现同一故障，成交供应商应无偿更换同一档次设备，以保障采购人的正常运作。

**七、验收**

1、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，产品无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用

2、采购人组成验收小组按国家有关规定规范及本用户需求书规定进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交供应商承担。

3、货物在验收过程中发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其他不符合采购人需求的，采购人有权拒付该批货物的费用，并由成交供应商承担由此发生的一切费用和损失。

4、所有货物在使用过程中发现以次充好或使用假冒伪劣产品的，成交供应商除无条件更换货物外，采购人还需按成交货物价格×更换货物数量之总值的5倍金额扣除成交供应商的履约保证金。此种情况超过3次或以上的，履约保证金不予以退还，采购人有权单方终止合同。

5、成交供应商应将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

**八、付款方式**

1、按批次结算。按采购人要求的品种及数量提供货物，经双方书面确认验收合格后，成交供应商开具该批次所供货物的有效全额普通发票（含税），采购人在收到发票并审核无误后一个月内完成付款。

2、付款方式：每笔款项以人民币转账方式支付。

**九、履约保证金**

★1、成交供应商与采购人签订合同后5个工作日内需向采购人交纳¥20000.00元作为履约保证金。履约保证金的退还为最后一批送货验收合格后一个月内一次性退还。如有违约事项，采购人根据约定条款扣款，剩余款项予以无息退还。

1. 成交供应商逾期交货的，则每逾期一天按合同总价的5‰支付违约金给采购人。如超过合同规定交货期限30天成交供应商仍不能交货的，则视为成交供应商不能交货，成交供应商不能交货的，则按合同总价30%支付违约金给采购人。同时，采购人有权单方面解除合同且履约保证金不再退还。如上述违约金及履约保证金的金额仍不足以补偿采购人因成交供应商违约造成的损失，采购人有权进一步向成交供应商提出索赔。

**十、违约责任与赔偿损失**

1、成交供应商提供货品品质与验收标准不符的，采购人可要求成交供应商在限定时间内重新提供与验收标准相符的货品，由此引起的经济损失由成交供应商承担。

2、成交供应商未按时交货违约时，每延误一天按所延误货品价值的3‰向采购人交付违约金，若延误超过30天，采购人有权取消合同，成交供应商应按照货款总金额的30%向采购人支付违约金，并由此引起的经济损失由成交供应商承担。

3、采购人因自身原因改变所订产品违约而导致成交供应商无法按时交货的，所造成的经济损失由采购人负责。

4、成交供应商无故放弃成交资格的，向采购人支付成交价的5%的违约金；成交公告公示后7个工作日内，成交供应商不签合同的，向采购人支付成交价的5%的违约金。

**十一、知识产权**

成交供应商保证因执行本项目向采购人提供的所有货物、材料、工序工艺等产品不侵犯第三方知识产权、商业秘密等权利。若发生侵犯第三方权利的情况,成交供应商中标人应负责与第三方交涉, 并承担由此而产生的一切法律责任, 如采购人因此而遭受损失，成交供应商应承担全部的赔偿责任。

# 报价文件格式

**报价文件**

**项目名称：**

**供应商名称：**

**授权代表：**

**联系方式：**

**日期： 年 月 日**

参数偏离响应情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术参数项目 | 参数要求 | 完全响应或正/负偏离 | 备注说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. 报价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **商品全名** | **数量** | **最高单价限价（元）** | 报价单价（元） | 报价总价（元） |
| 1 | 智能烟感 4098-9714 | 3 | 170 |  |  |
| 2 | 智能温感 4098-9733 | 3 | 170 |  |  |
| 3 | 智能底座 4098-9792 | 3 | 160 |  |  |
| 4 | 智能烟感（带底座）4098-9714/4098-9792 | 900 | 330 |  |  |
| 5 | 智能温感（带底座）4098-9733/4098-9792 | 40 | 330 |  |  |
| 6 | 普通烟感 4098-9601 | 3 | 270 |  |  |
| 7 | 普通温感 4098-9613 | 3 | 270 |  |  |
| 8 | 普通底座 4098-9788 | 3 | 60 |  |  |
| 9 | 控制模块 2190-9163（4090-9008） | 3 | 680 |  |  |
| 10 | 普通烟感（带底座）4098-9601/4098-9788 | 3 | 330 |  |  |
| 11 | 普通温感（带底座）4098-9613/4098-9788 | 3 | 330 |  |  |
| 12 | 信号模块 2190-9161 | 3 | 680 |  |  |
| 13 | 反馈模块 4090-9001 | 3 | 280 |  |  |
| 14 | 控制模块 4090-9002 | 3 | 600 |  |  |
| 15 | 探测模块 4090-9101 | 3 | 600 |  |  |
| 16 | 控制模块4090-9007 | 3 | 600 |  |  |
| 17 | 控制模块 4090-9008 | 3 | 680 |  |  |
| 18 | 输入输出模块 4090-9118 | 3 | 600 |  |  |
| 19 | 输入输出模块 4090-9119 | 3 | 550 |  |  |
| 20 | 输入输出模块 4090-9173 | 3 | 550 |  |  |
| 21 | 回路隔离模块 4090-9116 | 3 | 600 |  |  |
| 22 | 电源隔离模块 4090-9117 | 3 | 550 |  |  |
| 23 | 四入二出模块 4090-9120 | 3 | 600 |  |  |
| 24 | 智能手报 4099-9701 | 3 | 450 |  |  |
| 25 | 智能手报 4099-9032 | 3 | 450 |  |  |
| 26 | 4100-5113 4100U电源 | 3 | 9500 |  |  |
| 27 | 主电源卡742-342 | 3 | 6800 |  |  |
| 28 | 4100-5102 4100U辅电源 | 3 | 4500 |  |  |
| 29 | 4100-7158 4100U主机CPU卡 | 3 | 7500 |  |  |
| 30 | 742-516CPU底卡 | 3 | 3500 |  |  |
| 31 | 4100-3101 IDNET回路卡 | 3 | 4500 |  |  |
| 合计（元） |  |

1. 法定代表人授权委托书

**法定代表人授权委托书**

致：中山市小榄人民医院

兹授权 同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是： 。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

日期： 年 月 日

附：代理人性别： 年龄： 职务： 身份证号码：

联系电话：

统一社会信用代码：

说明：1、“法定代表人”为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、此处所述“法定代表人”，须与供应商“营业执照”上的内容一致。

 3、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

4、将此证明书提交对方作为合同附件。

5、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

6、签字代表为法定代表人，则本表不适用。

7、身份证复印件或扫描件须在有效期内。

8、有效期限：与本公司报价文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

被授权代表身份证正面和反面复印件

1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同报价人，不得参加同一合同项下的谈判活动，供应商在参与本次谈判活动中未有围标、串标行为。并出具《无围标、串标行为承诺书》、《无关联关系声明函》（加盖公章）。

### 无围标、串标行为声明函

本公司郑重声明：本公司在参加本次中山市小榄人民医院 谈判项目采购活动中，无以下围标、串标行为。

1. 不同供应商的报价文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；
3. 不同供应商的报价文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4. 不同供应商的报价文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
5. 不同供应商的报价文件相互混装；
6. 不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一包组项目；
7. 法律法规界定的其他围标串标行为；

如有发现我公司存在围标、串标行为，我公司愿承担一切法律责任。

特此声明。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托人签字：

日期： 年 月 日

1. 厂家资质证件（包括但不限于营业执照等）
2. 各级经销商资质证件（包括但不限于营业执照等）
3. 售后服务承诺函
4. 产品彩页