采购需求书

|  |  |
| --- | --- |
| **申请科室** | 营养科 |
| **项目名称** | 超净工作台 |
| **预算金额** | 18950元 |
| **数量** | 1台 |
| **采购要求** | 1.工作台面采用不锈钢材质，箱体表面有抗菌涂层，能有效抑制细菌和微生物滋生。  2.≥18W紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，紫外灯与荧光灯安全互锁，且带预约开启、关闭功能，带插座设计，可断电保护功能，使用安全方便。  3.采用高效过滤技术，国际通用的铝框无隔板过滤器，过滤效率可达99.995%（≥ 0.3μm颗粒）  4.液晶显示系统，可实时监控显示送风风速、过滤器寿命等状态，并提供声光报警，紫外灯可预约开启关闭功能。  5.可变风量风机机组，可根据需要调节工作区送风风速。  6.适用人数双人单面同时操作，产品具备医疗器械注册证。  7.符合中国CFDA的YY/T1539-2017《医用洁净工作台》的要求。  8.质保期1年。 |