# 采购需求

配置

处理器:8核 2.0 GHz 高性能处理器

操作系统: Android 9.0

内存(ROM+RAM）: 16GB + 2GB

扩展插槽: Micro SD卡

显示屏: 4.7寸，1280x720高分辨率液晶屏

触控屏: 工业级电容触控屏（支持戴手套触控）

摄像头: 后置800万像素，支持前置500万像素

扫描窗玻璃: Corning Gorilla 玻璃（康宁玻璃）

键盘: 正面4键，侧面4键，电源键

电池 :3.8V 3600 mAh 锂聚合物电池

音频 :内置麦克风/Micro USB/耳机接头

提示: 振动提示/LED提示/音频提示

震动马达: 内置震动马达

传感器: G-Sensor（重力传感器）/接近传感器/光线传感器

开发工具: Android SDK+JDK+Eclipse

支持语言: Java

工作温度: -20℃ ~ 60℃

存储温度: -40℃ ~ 60℃（含电池） -40℃ ~ 70℃（不含电池）

湿度: 0~95%（无结露）

跌落规格: 多次1.5米落摔水泥混凝土地面

防护等级: IP65

静电放电:15 kV空气放电， 8 kV直接放电

管理软件：能与中山市小榄人民医院消毒供应中心追溯系统兼容使用