检耳镜用户需求书

主要用于检查外耳道和鼓膜。

功能要求：3倍放大，可双向旋转观察窗，便于双面清洁镜片；环状光纤；自动关机功能，可调节亮度；LED灯泡，4000K色温；灯泡寿命10万小时；冷光源，使用过程不发热，不影响操作。

配置要求：检耳镜镜头1个；手柄1个；耳套10个；手术放大镜1个；检耳镜盒1个。

保修1年。