产品用途：用于鼻科内镜手术

功能要求：适配现有摄像系统，无其他功能要求

配置要求：1、鼻内镜 直径4mm，长度175mm；70度

1. 视场角≥60°
2. 各角度鼻内镜均有颜色标识
3. 柱状透镜技术，图像清晰、明亮
4. 电气安全：I类BF

保修服务：质保一年