**心电监护仪用户需求书**

**一、功能要求：**

1. ★标准配置，必需适用于新生儿使用，支持3导联或5导联心电测量、血氧、脉率、无创血压、呼吸、体温。无创血压配置新生儿模式。
2. 主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移；
3. 彩色显示屏尺寸≥12英寸。
4. 支持2通道体温；可扩展IBP、CO2测量功能。
5. ≥8通道波形显示
6. 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护；
7. 采用抗干扰和弱灌注血氧技术保证血氧监护的优异性；
8. 支持监护仪系统日志的向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求。
9. 可升级提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况；
10. ★含内置打印功能。
11. 保修2年

**二、每套设备配置要求：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
|  | 主机 | 1 | 台 |
|  | 分体式心电导联线，新生儿夹子式导联夹（含3导联） | 2 | 套 |
|  | 心电电极片（新生儿型） | 1 | 套 |
|  | 7针血氧主电缆 | 2 | 根 |
|  | 新生儿血氧探头 | 1 | 套 |
|  | 无创血压导气管 | 2 | 条 |
|  | 无创血压袖套（适用新生儿） | 2 | 套 |
|  | 无创血压袖套（适用早产儿） | 2 | 套 |
|  | 锂电池 | 1 | 块 |
|  | 三芯电源线 | 1 | 根 |
|  | 记录仪 | 1 | 套 |
|  | 心电图纸 | 2 | 卷 |
|  | 体温探头 | 2 | 根 |