裂隙灯显微镜用户需求书

用途：用于裂隙灯检查和同步示教

技术参数：

1、类型：裂隙灯显微镜  
2、物镜两档可变

3、目镜：10～16×

4、裂隙宽度：0~9mm，连续可调   
5、裂隙高度：1~8mm，连续可调   
6、光斑直径：6个可调 ￠9-￠0.2（mm）   
7、滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片   
8、瞳距距离可调：55～75mm

9、裂隙旋转角度：0~180°   
10、照明灯泡：12V50W卤钨灯泡或12v30W卤钨灯泡  
11、固视灯：红色

12、屈光度调节：-5D ～+5D

13、配单目或双目示教镜

14、保修1年

15、配置单：

|  |  |
| --- | --- |
| 配置产品 | 数量 |
| 裂隙灯显微镜 | 1 |
| 电动升降台 | 1 |
| 说明书 | 1 |
| 颌托纸 | 1 |
| 防尘罩 | 1 |
| 合格证 | 1 |
| 头架 | 1 |
| 示教镜 | 1 |