**医用电动锯需求**

1. 适用于各种骨科关节置换、手足踝关节手术中，针对骨组织的切割。
2. 多点触压的锯片安装方式
3. 配多种规格的锯片尺寸更好的满足了临床的需求。
4. 人体工学设计，手感舒适不易疲劳。
5. 一体化设计，密封性好，整机可以高温高压消毒。
6. 高质量主机，低损耗，低噪音，耐磨损。
7. 手控无极变速确保施术者操作更精确、更安全。
8. 大容量镍氢电池，供电更持久、性能更稳定。
9. 输 入 电 压∶110V-240V/50Hz
10. 输 出 功率∶≥70W
11. 电 池 容 量∶≥1800mA/h（免消毒电池，可拆卸）
12. 额 定 摆 频∶0-18000rpm
13. 充 电 电 压∶≥14.4V
14. 灭 菌 方 式∶高温高压灭菌
15. 灭 菌 温 度∶≥135℃
16. 噪音∶<60db
17. 温升∶<30℃
18. 主机保修一年
19. 配置清单：
20. 主机1台
21. 锯片4个
22. 电池2个
23. 充电器1个

消毒通道1个

**参数响应表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求参数 | 响应实际参数 | 是否偏离 | 备注 |
|  |  |  |  |  |

**膝关节需求**

1. 膝关节
2. 工作原理：钩板牵开膝关节手术切口，使术野充分暴露
3. 适用范围：为膝关节手术的术野暴露提供了极大的方便，是全国大、中、小型医院广泛适用的骨科器械。
4. 产品特点：操作简单，可实现单手操作
5. 产品尺寸：
6. 髌骨拉钩≥25cmmm
7. 拉钩≥24cmmm
8. 韧带拉钩≥32cm
9. 双头拉钩≥14cm
10. 膝关节拉钩≥23cm
11. 膝关节撑开钳≥19cm
12. 膝关节撑开钳≥21cm

**参数响应表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求参数 | 响应实际参数 | 是否偏离 | 备注 |
|  |  |  |  |  |

**髋关节前路需求**

1、髋关节前路

2、工作原理：钩板牵开膝关节手术切口，使术野充分暴露

3、适用范围：为膝关节手术的术野暴露提供了极大的方便，是全国大、中、小型医院广泛适用的骨科器械。

4、产品特点：操作简单，可实现单手操作

5、产品尺寸

1. 股骨颈拉钩≥350mm
2. 单齿髋臼拉钩≥350mm
3. 眼镜蛇拉钩≥310mm
4. 板式拉钩≥240mm
5. 髋关节拉钩≥270mm
6. 双头拉钩≥220mm
7. T型柄骨鈎≥260mm

**参数响应表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求参数 | 响应实际参数 | 是否偏离 | 备注 |
|  |  |  |  |  |