设备主要性能要求

1. 有效容积：198L
2. 温湿度范围：温度2-8℃，湿度35-75%RH
3. 微电脑控制，温湿度双屏显示，温度显示精度0.1℃，湿度显示精度0.1%RH
4. 冰箱门需要有门锁
5. 质保三年，使用年限十年