初稿参数

1. 载物台垂直运动方式距离≥25mm，最小微调精度≤1微米。
2. 物镜至少配备以下倍数：2.5X、4X、10X、20X、40X；
3. 视野≥25；瞳距可调；
4. 可双人共览，带有不同颜色箭头指示器；
5. 配备超高清实时录像系统，像素≥2000万；带有3.0及以上USB接口；
6. 具备成像系统，包括预览、一键采集 、测量、自动计数等功能；可对不同焦平面的光学显微镜图像(同一视场)的图像进行融合，实现不同图层的图像叠加；通过校核显微镜和成像装置,在图片中自动生成比例尺和日期,实现显微镜图片的数字化管理和精确量化。