**调研报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 型号  规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| 一 | 感染大楼 | | | | |  |
| 1 | 天面接闪网修复 | 1、名称：接闪带  2、材质：热镀锌圆钢  3、规格Φ10  4、用Φ10镀锌圆钢支柱固定 | 20 | 米 |  |  |
| 2 | 线路缠绕迁移整改 |  | 35 | 米 |  |  |
| 二 | 肿瘤中心 | | | |  |  |
| 1 | 天面金属物等电位连接 |  | 31 | 处 |  |  |
| 2 | 线路缠绕迁移整改 |  | 30 | 米 |  |  |
| 三 | 供应楼 | | | | |  |
| 1 | 天面金属物等电位连接 |  | 28 | 处 |  |  |
| 2 | 线路缠绕迁移整改 |  | 55 | 米 |  |  |
| 四 | 综合楼 | | | | |  |
| 1 | 天面金属物等电位连接 |  | 20 | 处 |  |  |
| 2 | 线路缠绕迁移整改 |  | 200 | 米 |  |  |
| 五 | 内科楼 | | | | |  |
| 1 | 天面金属物等电位连接 |  | 10 | 处 |  |  |
| 2 | 线路缠绕迁移整改 |  | 36 | 米 |  |  |
| 六 | 饭堂 | | | |  |  |
| 1 | 天面金属物等电位连接 |  | 8 | 处 |  |  |
| 2 | 避雷网 | 1、名称：接闪网  2、材质：热镀锌圆钢  3、规格：Φ10  4、沿天面敷设 | 50 | 米 |  |  |
| 七 | 妇幼中心 | | | |  |  |
| 1 | 天面金属物等电位连接 |  | 10 | 处 |  |  |
| 2 | 线路缠绕迁移整改 |  | 65 | 米 |  |  |
| 八 | 高压氧科 | | | | |  |
| 1 | 避雷网 | 1、名称：接闪网  2、材质：热镀锌圆钢  3、规格：Φ10  4、沿天面敷设 | 58 | 米 |  |  |
| **九** | **总计** |  |  |  |  |  |

**报价公司：**

**联系人：**

**联系电话：**

**报价日期：**

**备注：**

1. 服务要求详见附件《采购需求书》

二、报价表需同时附上公司营业执照、公司资质等相关证件。

**附件：采购需求书**

一、供应商资质要求

1、响应供应商具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织营业执照，营业执照经营范围须包含防雷系统、电气设备安装或机电安装工程。

2、正在为中山市小榄人民医院提供防雷装置检测服务的公司不得参与。

二、服务时间

成交供应商必须在合同签订之日起15个日历天内完成服务工作，不得无故拖延，否则，采购人有权另请第三方进行服务，所产生的费用及一切经济损失由供应商承担。

三、服务要求

★1、成交供应商必须按采购人要求对照以上项目清单对每一个项目进行整改，一旦发现遗漏、弄虚作假的情况，所导致的一切后果及责任由成交供应商自行承担。

2、成交供应商在开展服务工作时，必须配备专职安全员，建立健全安全制度，项目负责人必须到现场巡查和监管，做好工作人员的安全措施，确保现场、员工和第三者的安全。

★3、成交供应商应为所派工作人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员配置安全设施及购买人身意外伤害保险。成交供应商及其人员在开展工作过程中发生的所有意外和责任均由成交供应商负责。

4、本项目涉及的保密数据和资料包括地形图资料、作业过程资料和采购人在项目过程中确认的需要保密的其他信息及资料，仅限于成交供应商在本项目在合同期内部使用，只能用于本项目，不得用于其它用途，不得向第三方提供。因成交供应商原因造成泄密事故的，由成交供应商承担所有责任。

四、质保期：

1、质保期为项目验收合格之日起1年。

2、如按要求完成对采购人范围内的防雷装置整改后，经第三方检测的结果为不合格，成交供应商应在5个日历天内整改完成后，由成交供应商再次进行整改，直至整改完毕。如超过2次仍未整改合格的，采购人有权单方终止合同。

五、付款方法

1、成交供应商完成服务工作，并经采购人验收合格后，成交供应商开具合同金额的全额有效普通发票（含税），采购人收到发票后办理结算审定手续，一个月内向成交供应商支付合同款项。

2、成交供应商须开具与响应文件中报价人单位名称、响应报价一致的发票。