**综合楼遮光窗帘更换项目调研报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **预估数量** | **单位** | **单价报价(元）** | **小计(元）** | **是否满足技术参数要求** |
| 1 | 窗帘布 | 3668.72 | 米 |  |  |  |
| 2 | 布头带 | 3642.63 | 米 |  |  |  |
| 3 | 轨道 | 2142.73 | 米 |  |  |  |
| 4 | 挂钩 | 21427 | 个 |  |  |  |
| 5 | 安装码 | 6428 | 个 |  |  |  |
| 6 | 绑带 | 690 | 对 |  |  |  |
| **合计（元）** | | | | |  |  |

**公司名称:**

**联系人：**

**联系电话：**

**报价日期：**

**说明：**

1．报价要求包括材料费、制作费、搬运费、运输费、卸装费、保险费、安装调试费、验收、人力成本、场地清洁费及税金等一切费用，采购人不再支付任何费用。

2.响应报价时需提供公司营业执照等相关资质证件。

3.具体要求详见《用户需求书》。

**用户需求书**

**一、技术参数要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **技术参数要求** |
|  | 窗帘布 | 1、选用环保遮光面料窗帘布，材质为：100%聚酯纤维；  2、布料按照1.7倍折位计算，遮光率≥80%；  3、每平方米质量≥1000 g/㎡；  4、PH值为4～9，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；  5、水洗尺寸变化率为机织-3.0～+3.0，符合GB/T 19817-2005《纺织品 装饰用织物》；  6、甲醛含量≤300mg/kg，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；  7、断裂强力符合GB/T 19817-2005《纺织品 装饰用织物》；  8、不得含有可分解致癌芳香胺染料，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；  9、抗菌效果符合GB/T 20944.3-2008《纺织品 抗菌性能的评价 第3部分：振荡法》标准，检测结果：抑菌率：金黄色葡萄球菌≥70%，大肠杆菌≥70%，白色念珠菌≥60%；  10、防火等级符合GB50222-2017 《建筑内部装修设计防火规范》 B1级标准。 |
|  | 布头带 | 1、选用优质7.5cm纯棉布带，用帘布包边，即窗帘、医用隔帘布上下双包边；  2、密度高、耐用、可反复清洗。 |
|  | 窗帘轨道 | 1、采用优质加厚铝合金方轨，顺滑静音不卡顿，锌合金封口、高光电泳、表面光滑、强力承重，耐用超强，能连续使用10年以上；  2、规格：≥24mm\*24.5mm；壁厚≥1.5mm；  3、带帘拉启时噪音小于45分贝，超静音。表面电泳喷涂颜色与轨道一致；  4、每米不少于10个走珠，走珠采用中厚型轴承轮，材质为不锈钢芯和无缝拉环外加强化PVC材质包裹成型,单个滑轮拉动10000次以上承重力不低于5kg。 |
|  | 挂钩 | 1、选用优质304不锈钢；  2、焊接工艺不生锈，抗氧化。  3、每米不少于10个挂钩。 |
|  | 安装码 | 1、每米不少于3个安装码；  2、安装码由铁质冲压件塑料卡码件组合而成，产品硬度高，结实耐用，不易变形；  3、带自锁功能，方便拆卸。 |
|  | 绑带 | 1、采用与选定窗帘相同的布料，布带尺寸约95cm\*6.5cm，布边收口内包，车缝固定于窗帘边缘；  2、每单一幅窗帘配一条绑带。 |

**二、货物要求**

响应供应商所报的货物为来源合法的、全新合格的、符合国家有关质量检测标准和环保要求及采购人的技术参数要求。所有货物及服务不得侵犯第三方专利、商标或版权等。否则，响应供应商须承担对第三方的专利、商标或版权的侵权责任并承担因此而发生的一切费用。

**三、交货事项**

1.交货地点：中山市小榄人民医院综合楼门诊部（237点位）、住院部（441个点位）。

2.供应商负责根据采购人指定的地点，将货物送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运，由此产生的费用均由成交供应商承担。

3.如货物运输过程中因事故造成货物短缺、损坏，供应商应及时安排补货、换货，以保证合同货物及时交付，补货、换货的相关费用由供应商承担。

4.货物的质量保险由供应商负责，供应商负责其派出的现场提供安装服务人员人身意外保险。

**四、交货期**

自成交公告发出之日起3**0**个日历天内与采购人签订合同，收到采购人的下单通知后3**0**个日历天内，在指定地点完成交货、安装，确保通过验收并交付使用。

**五、安装要求**

1.严格按照采购人用户需求要求进行安装，主材及关系到安装效果的材料在需经采购人确认。开展工作前须得到采购人确认同意后，成交供应商方能大批量生产货物。

2.成交供应商窗帘安装方案应依据采购人原场地建筑结构及装修设计基础上制定并需经采购人确认后方可进行安装。

3.货物质量、安装标准须满足国家现行相关建筑规范及标准要求，安装过程中须按照国家现行相关安全管理规范及标准做好现场安全文明措施。

4.成交供应商应按安全安装的要求，遵守一切医院的规章制度，采取严格科学的安全措施，确保人员及第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故责任和发生的费用。

5.成交供应商安装时需对各安装现场内的装修、设备设施有良好保护措施，如安装中因施工不当造成场地及现场的设备设施损坏，由采购人在合同货款中扣除相应的维修费用。

6.成交供应商在安装过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，采购人只负责协助。

7.项目安装的临水、临电由采购人提供接驳口，接驳口以外的范围由成交供应商负责，水电费由采购人负责。

8．成交供应商应负责所有窗帘安装完成后的剩余物料及垃圾全部清理运走，不能影响采购人的正常营业，垃圾不得堆放在医院内，未按要求清理的，由采购人在合同货款中扣除相应的垃圾清运及清洁费用。

**六、验收要求**

1.成交供应商完成窗帘安装后，由采购人按照采购合同、采购文件要求进行核对，根据国家相关法律法规及标准，对货物的规格参数和质量标准进行检查验收，为原制造商制造的全新产品，产品无污损，无侵权行为，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规、安全、合法地使用。

2.项目验收必须满足用户需求的要求，货物在验收过程中发现所交付的货物有短缺、次品、损坏、安装位置、方式不符合采购人需求，或出现其他不符合采购文件、合同规定之情形者，采购人有权拒付该批物品的费用，并由成交供应商承担由此发生的一切费用和损失。

3.发现成交供应商提供的货物以次充好或使用假冒伪劣产品的，采购人有权向成交供应商扣罚合同金额5%的质保金，并有权单方中止合同。

4.因质量问题发生争议时，由地级市或以上的质检部门进行相关鉴定，鉴定费用先由成交供应商垫付，鉴定结果符合质量技术要求，发生的所有鉴定费由采购人承担；鉴定结果不符合质量技术要求，发生的所有鉴定费由成交供应商承担。

5.货物如不符合国家的有关质量标准的用料与生产工艺或用户需求书技术参数要求导致验收不合格的，采购人有权要求成交供应商无条件免费退换货物，成交供应商应按相关要求限期整改至合格为止，由此产生的一切费用均由成交供应商承担，并赔偿采购人不能按时使用所带来的经济损失，采购人保留追究成交供应商的法律责任。如果成交供应商未能按要求完成整改的，采购人可另行安排人员维修或更换，所产生的相关费用由成交供应商自行承担。

6.若提供的产品发生知识产权纠纷的，由成交供应商执行处置与原知识产权所有者协商解决，采购人不承担与之相关的任何经济和法律责任。

**七、质量保证与售后服务要求**

1.质保期为自货物安装完毕并经双方验收合格之日起**2**年。

2.成交供应商保证提供的货物是全新的、未使用过的产品，其质量、规格及性能须符合合同及满足用户需求所列的要求，否则采购人有权要求退换货。

3.质保期内非用户的人为原因而出现产品质量及安装问题，由成交供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。期满后，如采购人需要，应提供终身有偿维修保养服务。

4.成交供应商应提供在用户所在地的售后服务，在接报后1小时内响应，2小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，成交供应商须免费提供同一规格同一品质档次的产品配件或代用品予采购人临时使用。

**八、付款方式**

1.窗帘安装完毕并经双方验收合格后，成交供应商开具有效全额增值税普通发票（含税），采购人确认无误后自完成项目验收之日起**30**个工作日内支付实际结算金额的95%。

2.实际结算金额的5%作为质保金，在质保期满后**30**个工作日内一次性无息退还。