**新生儿玻璃奶瓶协议供货一年项目市场调研报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购  物品 | **技术参数要求** | 单位 | **预估**  **数量** | **响应品牌** | **参数响应**  **（完全响应/正偏离/负偏离）** | **响应**  **单价**  **（元）** | **小计（元）** |
| 新生儿玻璃奶瓶 | 1. 适合于新生儿，可重复使用，奶瓶、奶嘴及配件等均可重复耐高压蒸汽灭菌（耐高温要求：瓶身≥180℃、奶嘴≥120℃）； 2. 配件材质不含有害物质如双酚A； 3. 采用安全硼硅玻璃安全材质； 4. 奶瓶为宽口径； 5. 瓶身刻度清晰，可容纳奶量约90-120ml； 6. 硅胶奶嘴，SS或S号，圆孔。 7. 具有产品合格检测报告。 | 个 | 700 |  |  |  |  |

**说明：**

**1、报价响应时需同时提供产品彩页（含产品参数）、产品合格检测报告、营业执照、相关资质等文件资料。**

**2、该项目采取协议供货的方式，按需供货，按时结算。**

**3、报价应为人民币含税全包价，包括货物价格、包装费、运杂费、保险费、卸车费、配合费、检测费、配送费、税金及本项目执行过程中需要的其他费用等。**

**报价公司：**

**联系人：**

**联系电话：**

**报价日期：**