**隔音门、隔音墙板项目调研报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购物品 | **规格、材质等参数** | 单位 | **数量** | **响应品牌** | **参数响应****（完全响应/正偏离/负偏离）** | **响应****单价****（元）** | **合计（元）** |
| 隔音门 | 1. 材质：镀锌钢板（颜色可选）
2. 尺寸 2100\*900mm（约），以实际现场测量尺寸为准；
3. 厚度≥90mm；
4. 双层密封胶条；
5. 含拆除旧门及安装新门，拆除旧锁安装到新门、垃圾清运。
 | 个 | 1 |  |  |   |  |
| 玻镁复合隔音板 | 1. 材质：玻镁复合板，中间隔音棉；
2. 整体厚度≥15mm；
3. 尺寸2480×1790mm、2480×3030mm（约），以实际现场测量尺寸为准；
4. 含安装费用、垃圾清运。
 | 面 | 2 |  |  |  |  |

**备注：**

**1、报价时须附上公司营业执照、资质证件等相关证件。**

**2、货物安装完成并经采购人验收合格后，公司开具全额有效增值税普通发票（含税），采购人收到发票确认无误后在30天内完成支付。**

**3、报价应为人民币含税全包价，包括货物价格、包装费、人工费、保险费、卸车费、配合费、检测费、配送费、税金及本项目执行过程中需要的其他费用等。**

**报价公司：**

**联系人：**

**联系电话：**

**报价日期：**

**款式参考图：**

** **

** **