**新普利斯4100U火灾自动报警系统常规配件协议供货一年项目**

一、**项目概况**

1.项目名称：新普利斯4100U火灾自动报警系统常规配件协议供货

2.项目地点：中山市小榄人民医院

3.预算金额：¥150000元

4.供货期限：自合同签订之日起1年。

5.合同金额用完、合同剩余金额不足以采购清单内产品或合同到期则本项目结束。

6.本项采购数量为1年内预计发生量，结算时以实际发生量为准，结算总价不得超过合同总价。

7.响应供应商资质要求：

（1）响应供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织；

（2）响应供应商营业执照经营范围含“消防设备”相关项目；

8.在供货期内，如个别产品遇到停产情况的，成交供应商需提前15天书面告知采购人并经采购人同意后，提供等同于或优于原参数的产品供采购人使用，不得断供。

**二、系统要求**

★以下所须配件要与美国SIMPLEX公司生产的JB-TBZL-4100U 型火灾报警控制器（联动型）配接工作。

1、型号要求：智能烟感 4098-9714、智能温感 4098-9733、智能底座 4098-9792、普通烟感 4098-9601、普通温感 4098-9613、普通底座 4098-9788、控制模块 2190-9163（4090-9008）、信号模块 2190-9161、反馈模块 4090-9001、控制模块 4090-9002 、探测模块 4090-9101、控制模块4090-9007、控制模块 4090-9008、输入输出模块 4090-9118、输入输出模块 4090-9119、输入输出模块 4090-9173、回路隔离模块 4090-9116、电源隔离模块 4090-9117、四入二出模块 4090-9120、智能手报 4099-9701、智能手报 4099-9032、4100-5113 4100U电源、主电源卡742-342、4100-5102 4100U辅电源、4100-7158 4100U主机CPU卡、742-516CPU底卡、4100-3101 IDNET回路卡；

2、Simplex4100U通用型火灾自动报警控制器介绍：

4100U消防报警控制器是TY CO-Simplex公司于2000年推出的新型主机,4100U报警控制器结构紧凑，布局合理，功能先进;4100U不仅支持原有的MAPNET II总线设备,而且支持新的IDNET总线设备。可以方便地将原有的4100系统升级成4100U系统。在同一4100U系统中MAPNET总线设备与TDNET总线设备共存。4100U可以进行现场编程,可以通过下载操作将用户程序从手提电脑传到4100U主机中，同时也可以通过上传操作将当前运行的程序从4100U主机传到手提电脑中。

3、供货数量明细：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **商品全名** | **数量** | **单价（元）** | **合计** |
| 1 | 智能烟感 4098-9714 | 1 |  |  |
| 2 | 智能温感 4098-9733 | 1 |  |  |
| 3 | 智能底座 4098-9792 | 1 |  |  |
| 4 | 智能烟感（带底座）4098-9714/4098-9792 | 300 |  |  |
| 5 | 智能温感（带底座）4098-9733/4098-9792 | 10 |  |  |
| 6 | 普通烟感 4098-9601 | 1 |  |  |
| 7 | 普通温感 4098-9613 | 1 |  |  |
| 8 | 普通底座 4098-9788 | 1 |  |  |
| 9 | 控制模块 2190-9163（4090-9008） | 1 |  |  |
| 10 | 普通烟感（带底座）4098-9601/4098-9788 | 1 |  |  |
| 11 | 普通温感（带底座）4098-9613/4098-9788 | 1 |  |  |
| 12 | 信号模块 2190-9161 | 1 |  |  |
| 13 | 反馈模块 4090-9001 | 1 |  |  |
| 14 | 控制模块 4090-9002 | 1 |  |  |
| 15 | 探测模块 4090-9101 | 1 |  |  |
| 16 | 控制模块4090-9007 | 1 |  |  |
| 17 | 控制模块 4090-9008 | 1 |  |  |
| 18 | 输入输出模块 4090-9118 | 1 |  |  |
| 19 | 输入输出模块 4090-9119 | 1 |  |  |
| 20 | 输入输出模块 4090-9173 | 1 |  |  |
| 21 | 回路隔离模块 4090-9116 | 1 |  |  |
| 22 | 电源隔离模块 4090-9117 | 1 |  |  |
| 23 | 四入二出模块 4090-9120 | 1 |  |  |
| 24 | 智能手报 4099-9701 | 1 |  |  |
| 25 | 智能手报 4099-9032 | 1 |  |  |
| 26 | 4100-5113 4100U电源 | 1 |  |  |
| 27 | 主电源卡742-342 | 1 |  |  |
| 28 | 4100-5102 4100U辅电源 | 1 |  |  |
| 29 | 4100-7158 4100U主机CPU卡 | 1 |  |  |
| 30 | 742-516CPU底卡 | 1 |  |  |
| 31 | 4100-3101 IDNET回路卡 | 1 |  |  |
|  | **合计** |  |  |  |

**三、报价要求**

1、响应报价为货物到采购人所在地点的交货单价，报价包含且不限于货物价格、运输费、包装费、保险费以及安装、配合费、软件费、检验费、调试费及培训所需费用等伴随服务的费用，采购人不再另付任何费用。

2、响应报价为含税价。

3、成交供应商须开具与报价文件中报价单位名称、响应报价一致的增值税普通发票。