**产品用途：**促进血液和淋巴的流动及改善微循环的作用有助于预防血栓的形成、预防肢体水肿,能够直接或间接治疗与血液淋巴循环相关的诸多疾病。

**功能要求：**

1、大于一种工作模式

2、治疗时间可调节

3、形成压力梯度，防止静脉逆流

4、可满足身体多部位治疗需求

5、数字压力传感，使压力更精准。

6.每腔气室可单独关闭。

7.压力范围至少满足：20～200mmHg。

8.通气管接头与套筒一次对接。

9.主机体积小巧便于临床操作。

10.超静音功能。

**配置要求（每台）：**

主机1台、充气软管2条、上肢+下肢套筒至少配套2个以上（上下肢套筒可任选）、气压仪治疗推车1台

**保修服务：**保修2年以上

**使用场所：**病区