小榄人民医院采购需求书（B类）

填写说明

（一）本采购需求书适用于预算金额**1万元-10万元的**货物、服务等自行采购项目（院内询价）。

（二）科室需要填写以下内容：**表1《采购需求书》；表2样板图片（选填）。**

（三）填表要求

1.按需提供一般不少于**3**家产品及供应商信息。

2.填写完毕后请打印，A4纸张，正反两面。

（四）办结时限：本项目承诺在需求书定稿提交后**5**个工作日内完成项目上网（特殊情况如供应商未能及时提供有效资质证照、合法授权、产品报价或政府采购平台执行等因素可能延迟办结）。

表1

采购需求书

|  |  |
| --- | --- |
| **申请科室** | 后勤保障部 |
| **项目名称** | 综合楼配电房ABB联络开关和空调出线开关维修 |
| **预算金额** | 49504元 |
| **数量** | 1项 |
| **采购要求** | 一、项目内容综合楼配电房ABB联络开关和空调出线开关已经损坏，供电存在安全隐患，为保障供电正常，需要进行维修（详见项目清单）。项目清单：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 断路器返厂维修操作机构 | 符合现有配电房ABB开关，型号E2N 1600A | 2 | 台 |  |
| 2 | 储能电机 | 符合现有配电房ABB开关，E系列 |  | 2台 |  |

注：项目清单中的内容，由成交供应商进行安装更换，包含返厂运输及人工费。二、投标报价要求1、预算金额为：49504元，低于（含等于）预算金额的为有效报价，否则为无效报价。2、本次响应报价应为人民币含税全包价，包括价格、包装费、运杂费、保险费、卸车费、安装费、人工费、税金及响应供应商认为需要的其他费用等。3、供应商单价报价中漏项、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，成交供应商不得再向采购人收取任何费用。三、资质要求1、响应供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织。2、响应供应商务须具有有效的且具备电气设备修理相关经营范围的营业执照。3、响应供应商应具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后服务能力和良好的信誉。4、响应供应商在参与公开招标活动中未有违法违纪行为并受过处罚；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；响应供应商须无围标、串标行为。四、工期要求1、自合同签订后2日内交货及安装完毕，验收合格并交付使用。五、安装施工要求1、成交供应商应按安全施工的要求，遵守一切医院的规章制度，不得影响医院正常运行，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全不力造成事故责任和发生的费用。2、成交供应商须按照国家现行的相关安全管理及标准，做好现场施工的安全措施，文明施工。3、成交供应商在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，采购人只负责协助。4、成交供应商在施工完成后，必须确保施工现场的清洁卫生，保持地面干净。5、施工的临水、临电由采购人提供接驳口，接驳口以外的范围由成交供应商负责，水电费由采购人负责。六、验收1、成交供应商应保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及采购文件的要求。2、维修完成后，设备系统运行正常。3、项目施工及验收须满足采购人要求。七、质保及要求1、质保期为1年，质保期自验收之日起计算。2、质保期内因质量或工艺问题，成交供应商应免费保修（包工包料）。3、质保期内，电话2小时响应，1小时内到场，1天内完成修复处理。如成交供应商未按约定时间进行维修，采购人可另行安排人员维修，所产生的相关费用由成交供应商承担。七、付款方式项目完成并验收合格后，由成交供应商开具项目结算全额发票，采购人确认无误后，一个月内支付项目结算金额的95%；预留结算金额的5%作为质量保证金，质保期满后一次性无息退还。 |
| 产品/供应商信息 |
| 序号 | 品牌、型号/内容 | 供应商联系方式 |
| **1** |  |  |
| **2** |  |  |
| **3** |  |  |
| **制定人签字： 科室负责人签字：**  **日期：** |

**表2**

**样板图片（选填）**

|  |
| --- |
|  |