采购需求书

|  |  |
| --- | --- |
| **申请科室** | 口腔科 |
| **项目名称** | 无痛麻醉仪器 |
| **预算金额** | 66000.00元 |
| **数量** | 2套 |
| **采购要求** | 1.至少具备三种或三种以上给药模式和速度。2.具有动态压力传感技术,并通过动态压力显示窗，可提供麻药注射期间针尖处压力实时音频和视频反馈，准确识别针头所在位置的特定组织类型。3.可精确控制针尖处的药液流体压力和流速，用显著低于疼痛阈值的受控流速实现无痛注射。4.气动脚踏，可通过脚踏控制给药和精准回吸。5.具有自动给药功能，脚踏控制给药功能，慢速时具备自动巡航功能，可实现自动给药。6.具有自动保护装置，当针尖处注射压力过大时，系统具备报警功能并自动停止注射。7.具有药量提醒功能，有药量显示窗，提示剩余药量。8.具有自动排气和自动回吸功能，安装药筒就位同时自动排气，回吸时不需手动操作。9.配备训练模式，能对各种操作做出语音解释。10.设备原厂质保至少两年。 |