**中山市小榄人民医院手套类协议供货一年项目调研报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购物品** | **规格及技术参数要求** | **单位** | **预估数量** | **响应品牌** | **参数响应**  **（完全响应/正偏离/负偏离）** | **响应**  **单价**  **（元）** | **小计（元）** |
| 1 | 一次性薄膜手套 | （1）符合GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》。  （2）具有QS产品认证，无杂质、无晶点、无卷边、无污渍、无明显变色和条痕。  （3）材质：选用全新PE材料。  （4）宽度：≥160mm；长度≥270mm；厚度≥0.02mm，按照采购人需求提供大、中、小各种码数。  （5）拉伸度≥10。  （6）断裂伸长率≥300。  （7）直角撕裂强度≥40。  （8）包装要求：参考20双/包，每包数量不超过50双/包，每包采用抽取式。  （9）具有第三方检测部门出具的产品合格检测报告。 | 包 | 7500 |  | (请注明：每包含 双) |  |  |
| 2 | 橡胶绒里手套 | （1）符合HG/T2888-2010产品标准。  （2）外观：无漏水、无薄点、无气泡、无杂质、无粘折和其他影响使用性能的缺陷。  （3）长度≥260mm，掌宽≥100mm，按照采购人需求提供大、中、小各种码数。  （4）拉伸负荷 N/cm≥78，拉断伸长率≥500。  （5）提供第三方检测部门出具的产品合格检测报告。 | 双 | 900 |  |  |  |  |
| 3 | 橡胶工业手套 | （1）符合HG/T2584-2010产品标准。  （2）厚度均匀，形状规则，扩张手套时应均匀扩张，无裂缝、气泡、变形。  （3）长度≥300mm，掌宽≥110mm，，按照采购人需求提供大、中、小各种码数。  （4）耐酸碱。  （5）拉伸负荷 N/cm≥78，拉断伸长率≥500。  （6）提供第三方检测部门出具的产品合格检测报告。 | 双 | 500 |  |  |  |  |
| **合计：¥ 元（大写：人民币 ）** | | | | | | | | |

**说明：**

**1、报价响应时需同时提供产品图（含产品参数等）、产品合格证或合格检测报告、营业执照等相关文件资料。**

**2、该项目采取协议供货的方式，按需供货，按实结算。**

**3、报价应为人民币含税全包价，包括货物价格、包装费、运杂费、保险费、卸车费、配合费、检测费、配送费、税金及本项目执行过程中需要的其他费用等。**

**报价公司：**

**联系人：**

**联系电话：**

**报价日期：**